避難用防災シューズ　『EVACUATION』機能説明

危険物が散乱する災害地で強靭なアッパー材があなたの足をガッチリガード

1. 耐摩耗仕様 耐摩耗試験結果<EN388 6.1 LEVEL 3>
2. 防刃仕様　防刃試験結果<EN388 6.2 LEVEL 3>
3. 耐引き裂き仕様　耐引き裂き試験結果<EN388 6.4 LEVEL 4>
4. 防突仕様　防突試験結果<EN388 6.5 LEVEL 4>
5. 難炎仕様　難炎試験結果<EN407 6.2 LEVEL 4>

\*欧州規格ENはEU(ヨーロッパ連合)域内における統一規格です。

釘、ガラスの破片を踏み付けた際に足まで貫通させない中底採用

⑥耐踏抜仕様　耐踏抜試験結果<JIS T8101 2190N>

水など濡れた地面でも滑りを抑制する防滑配合ラバーソール

1. 防滑(潤滑)仕様　防滑(潤滑)試験結果<JIS T8101準用　湿潤 0.48>

地面をがっちり捉えるラギットデザインソール

足のフィット感を調節するマジックテープ

夜間でも浮かびあがる再帰反射使用

注意)難炎仕様について

* 難燃性のアッパー材を使用していますが着火の程度により燃える可能性もあります。防炎を保証するものではございませんのでご注意下さい。
* アッパー生地以外は難燃性を有しておりませんので使用時にはご注意下さい。